Anleitung

Defektes Display



Werkzeug



Rückseite



Auf der Rückseite müssen 10 Schrauben gelöst werden, danach kann das Gehäuse aufgeklappt werden



Beim Öffnen des Gehäuses auf das Flachkabel achten und es mit leichtem zug rausziehen.



Oberteilmit Display




Um das Display aus dem Oberteil zu nehmen sind 8 Schrauben zu lösen, danach kann das Display mit dem Alu blech raus genommen werden.



Display ausgebaut



Um das Flachkabel wieder zu befestigen muss die kleine Graue Leiste aufgeklappt werden, nachdem das Display wieder in das Oberteil eingebaut ist das Flachkabel in die kontaktleiste legen und die graue Klemmleiste zuklappen. Es ist ein bisschen Fummel Arbeit, ich musste danach das Navi komplett neu starten.



Anschließend das Navi wieder verschrauben, Fertig!

Das Ganze hat ca. 20min gedauert.