Ich bin mal so freiund kopiere die Anleitung hier rein.

* Zumo XT komplett ausschalten
* eventuell vorhandene Speicherkarte aus dem Zumo XT entnehmen
* Zumo XT wieder einschalten
* Sofort danach den Power-Knopf 3-4 mal hintereinander drücken. Es erscheint rechts oben in sehr kleiner Schrift ein Boot Menü
* Sollte es beim ersten Mal nicht klappen, einfach wieder komplett ausschalten und nochmals versuchen
* im Boot-Menü selbst durch kurzen Druck auf die Powertaste durchs Menü bewegen, und langes Drücken der Powertaste zum Auswählen des Menüpunkts verwenden
* Menüpunkt 'A03 Recover from Software Failure' auswählen
* Im folgenden Menü 'B03 Rollback Software' auswählen

------------------------------------



Nachdem die neue 5.90 Firmware auf dem Zumo XT Probleme macht, OSM Karten nicht mehr gehen, Topo Karten nicht mehr gehen (Routingtechnisch) hab ich etwas gesucht. Hier nun die Anleitung wie man eine beliebige Firmware Version auf dem Zumo XT einspielt.

**ACHTUNG !!! Ich übernehme keine Verantwortung, es besteht die Möglichkeit das Gerät damit "unbrauchbar" zu machen.**

1. Backup erstellen - Das Garmin ist nach dem Einspielen Jungfräulich

Firmware besorgen die man installieren will. Eine Möglichkeit ist z.B. aus dem Garmin Express Verzeichnis sich die Datei zu holen: C:\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\PrimaryFirmware . Für die 2.90 Firmware wäre das -> C:\ProgramData\Garmin\CoreService\Downloads\PrimaryFirmware\PrimaryFirmware\_PrimaryFirmware.006-B3484-00.2.90\gsup\006-B3484-00\2.90

2. Die Firmwaredatei auf eine SD Karte nach \Garmin legen und die SD Karte ins Zumo XT einsetzen

3. Firmwarename muss B348400.update sein

4. Zumo XT ausschalten (Richtig ausschalten!)

5. Zumo einschalten

6. So wie die erste Meldung kommt den einschalt Knopf zwei drei mal hintereinander drücken. Es erscheint ein Boot Menü -> Ich hab auch mehrere Versuche gebraucht. Wenn man es zwei drei mal hat, kann man das im Schlaf.

Powerknopf um durchs Menü zu bewegen, power Knopf länger drücken zum auswähle.

7. A03 Recover from Software Failure

8. Im Nächsten Menü B02 -> Update from SD Card

9. Update prozess startet - Dauer kein 5 Minuten

10. Gerät starte automatisch und begrüßt euch mit der Softwareauswahl.

Voila das Geräte ist exakt auf der Version die Ihr in den Ordner gepackt hattet