Das Compe-GPS .wpt-Format (v 1.3 ergänzt 2021)

B UTF-8

G WGS 84

U 1

z 7.355331,53.672621,7.356809,53.673540

W Hotel\_Restaurant\_Fährhaus\_\_(B) A 53.67308009ºN 7.35607004ºE 08-SEP-2011 14:27:38

0.000000 Ordner: Hotels/ID:1

w smallhouse,0,0.0,16316664,248,1,7,,0.0,0,-1,0,3

a MyLinks\MeineFreunde\_Links\1\_Hotel Restaurant Fährhaus\_.txt,0

**B UTF-8**

[Zeichensatzkodierung des .wpt-Files]

 Beim manuellen Speichern darauf achten. Das Win-7 Notepad kann UTF-8.

**G WGS 84**

[Kartendatum]

**U 1**

0: Koordinaten in UTM

1: Koordinaten in Lat/Lot. (=Standard)

**z 7.355331,53.672621,7.356809,53.673540**

Gibt einen rechteckigen Bezugsbereich auf der Karte an, in dem die Wegpunkte liegen. Die

Suchoption von CGPSL nutzt diese Werte. Ergänzt TwoNav/CGPSL beim Speichern automatisch, auch

wenn diese Zeile in der .wpt fehlen sollte.

**W A 53.6730800°N 7.3560700°E 08-Sep-2011 14:27:38 0.000000 Ordner: Hotels/ID:1**

**W Hotel A 53.67308009ºN 7.35607004ºE 08-SEP-2011 14:27:38 0.000000 Ordner: Hotels/ID:1**

[W][ ]

[*Kurzname* des WPTs][ ]

[*A; falls U=1=Lat/Lon. Kalibrierung, falls U=0=UMT Angabe der Zone, z.B. 31T*][ ]

[*Latitude* (dezimal)][° N °S][*Longitude* (dezimal)][°W bzw. °E][ ]

*[Datum der WPT-Erstellung*, engl.US/409-Format=DD-MMM-YYYY][ ]

[*Höhe* WPT in Meter bis zu 6 Nachkommastellen][ ]

[*Beschreibungstextfeld* des WPT]

Anmerkungen:

* Manche Lat/Lon Schreibweisen nutzen (+/-)-Angaben. Negative Latitude = °S, negative Longitude = °W.
* Erste W-Zeile oben zeigt eine von Google geokodierte Koordinate, die von CGPSL in der letzten Stelle beim Speichern der Datei modifiziert wurde. Zweck unbekannt.

**w smallhouse,0,0.0,16316664,248,1,7,,0.0,0,-1,0,3**

[w][ ]

*[Icon-Name* in der Datei compegps.zip, ohne Endung, Wirkung bei gleichen Dateinamen ungetestet],

[*Textposition*; 0: default, 1: oberhalb, 2: unterhalb, 3: links, 4: rechts],

[*Sichthöhe des WPT*, in cm; 0.0: immer sichtbar, z.B. 50000.0: ab 500m sichtbar, -1 bei Speedcams],

[*Hintergrundfarbe-Text*; Win-Dezimal-Farbcode, 0- 16777215],

[*Textfarbe*; Win-Dezimal-Farbcode],

[*Transparenz-Hintergrund-Text* ; 0: nicht transparent, 1: transparent],

[*Zeige Optionen*;

  Radius   32

  URL    16

  Höhe    8

  Symbol   4

  Beschreibung  2

  Name   1

Werte addieren.],

[*Link-Feld*; z.B. http-Adresse],

[*Radius*; in Meter {!wenn >0, dann auf keinen Fall in TN Radius definieren, sonst funktioniert WP Alarm nicht],

[0; ???],

[*Kurs*; -1: keine Angabe, sonst: 0-360],

*[Erlaubte Geschwindigkeit* (Speedcam); z.B.30,40,50,60,70,80,90,100; Wert wird unter Symbol angezeigt],

[*WPT Symbolposition*; 0=zentriert&ohne Hintergrund, 1=zentriert&Hintergrund sichtbar, 2=erhöht&Hintergrund sichtbar {funktioniert nicht in TN5}]

**t "Arial",-29,0,0,0, 700**

[t][ ]

[*Schriftname*, bei Selektion angezeigter Name],

[*Schriftgröße*, (-64=48, -29=22, -13=10, -10=8 bei Standard Arial 10 normal rot)]

[*Schriftschnitt*; 0 ist Standard, 1 kursiv],

[*Effekte*; 0 keiner, 1 unterstrichen, (durchgestrichen ohne Effekt)],

[*Schriftstärke*, 700=fett]

**a MyLinks\Hotels\_Links\1\_Hotel.png,0**

[a][ ]

[*Pfad zur Verknüpfungsdatei*;

  absolut: \storage card\MyLinks\Hotels\_Links\1\_Hotel.png

  relativ:  MyLinks\Hotels\_Links\1\_Hotel.png

],

[Icon und Linkdefinition siehe : <https://www.naviboard.de/thread/55129-pdf-wird-nicht-ge%C3%B6ffnet/?postID=454270#post454270>]

**a … Weitere möglich**

Weitere Infos zum WPT-Format (Stand 2021):

- [https://www.twonav-gps.de/sites/download.html#twonav](https://www.twonav-gps.de/sites/download.html%23twonav)